## 第３【設備の状況】

### １【設備投資等の概要】

当社グループの当連結会計年度の設備投資額は53,697千円（無形固定資産を含む。）でありました。これは主に、各報告セグメントに配分していない全社資産において工具、器具及び備品等に32,134千円、電子基板事業において機械装置等に20,414千円を投資したものであります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

### ２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

2021年12月20日現在

事業所名 （所在地） | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数 （人）
建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 （面積㎡） | その他 | 合計
本社工場 （和歌山県 和歌山市） | 電子基板事業 テストシステム事業 産機システム事業 全社（調整額） | ＦＰＣ製造設備 基板検査機製造設備 産業機械製造設備 統括業務施設等 | 299,553 | 133,208 | 767,081 (16,359.37) | 60,294 | 1,260,137 | 191
九州事業所 （大分県 国東市） | 電子基板事業 | エレクトロフォーミング加工品製造設備 | 18,366 | － | 49,955 (9,548.00) | － | 68,321 | ６

（注）１．本社工場には、遊休資産（土地143,870千円 5,342.61㎡）が含まれております。

２．帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。

３．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産であります。

４．上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。

会社名 | 事業所名 （所在地） | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間賃借料 及びリース料 （千円） | 従業員数 （人）
提出会社 | 東京事業所 （東京都千代田区） | 電子基板事業 テストシステム事業 産機システム事業 | 事務所 （賃借） | 7,162 | ８

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）国内子会社

2021年12月20日現在

会社名 | 事業所名 （所在地） | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数 （人）
建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 （面積㎡） | その他 | 合計
㈱ミラック | 本社工場 （和歌山県 和歌山市） | 鏡面研磨機事業 | 鏡面研磨機 製造設備 | 1,861 | 11,195 | 71,919 (934.49) | 851 | 85,826 | 19

（注）１．現在休止中の重要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びに無形固定資産であります。

３．上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。

会社名 | 事業所名 （所在地） | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間賃借料 及びリース料 （千円） | 従業員数 （人）
㈱ミラック | 本社工場 （和歌山県和歌山市） | 鏡面研磨機事業 | 工場及び事務所 （賃借） | 4,909 | 19
マイクロエンジニアリング㈱ | 本社 （大阪市北区） | テストシステム事業 | 事務所 （賃借） | 3,888 | ６

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）在外子会社

記載すべき主要な設備はありません。

### ３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、当社を中心に調整を図っております。

(1）重要な設備の新設等

会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 方法 | 着手及び完了予定年月 | 完成後の増加能力
総額 (千円) | 既支払額 (千円) | 着手 | 完了
当社 本社工場 | 和歌山県 和歌山市 | 電子基板 事業 | ＡＯＩ （※13） | 29,800 | － | 割賦購入 | 2022.7 | 2022.8 | －
当社 本社工場 | 和歌山県 和歌山市 | 電子基板 事業 | 全自動銅めっきライン （※14） | 119,000 | － | 自己資金 | 2022.9 | 2022.10 | －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

※13　ＡＯＩ

導体パターン検査に用いられる自動光学検査装置。製品と設計データとの比較照合による相違点を自動検出する。

※14　全自動銅めっきライン

ＦＰＣを陰極、めっきに必要な不溶性電極を陽極として電流を流して、銅金属をＦＰＣの導体表面に析出させるめっき技術を有する全自動ライン。

(2）重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。