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MEMORIA

Señores Accionistas:

El Directorio de DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, convocará a Asamblea General Ordinaria para someter a vuestra consideración la presente Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Anexos a los Estados Financieros, Reseña Informativa, Informes de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al Quincuagésimo Primer Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2018.

Javier Fernando Balseiro

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

MARCO DE ACTUACIÓN

La economía mundial habría crecido en el ejercicio a una tasa del 3,2%, cifra superior al alcanzado en 2017.

La dinámica de los precios de las materias primas, un factor muy relevante para las economías regionales, mostró un alza del 11% en 2018, explicada principalmente por el alza en el precio del petróleo, mientras que los metales y los productos agropecuarios tuvieron subas menores.

En 2018 se observó un mayor nivel de volatilidad en los mercados financieros mundiales, asociadas principalmente a hitos en las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China. La mayor volatilidad financiera y un menor “apetito de riesgo” se reflejaron en una reasignación de cartera a nivel internacional con salidas de capitales desde mercados emergentes y una mayor demanda de activos en dólares.

En la Argentina, tras la devaluación del peso, el programa de estabilización acordado con el FMI y basado en los compromisos de emisión monetaria cero y déficit primario cero restauró la calma financiera.

Un tipo de cambio real más competitivo permitirá impulsar a sectores transables y contribuirá, junto con la corrección del déficit fiscal, a la reversión del desequilibrio de la cuenta corriente.

Según el INDEC, el índice de precios al consumidor nacional arrojó un alza del 47,6% acumulado en todo el año.

Desde el segundo trimestre de 2018, la economía argentina aparece en retroceso. El estimador mensual desestacionalizado de actividad económica (EMAE) acumulado de 2018 cayó 2,6% respecto al acumulado de 2017.

Las mayores caídas se verificaron en sectores como construcción, industria manufacturera y comercio. También se observó una caída de la inversión, debida al recorte del gasto primario.

Según el Ministerio de Trabajo, en 2018 se perdieron 191 mil empleos representando una caída del 1,5% de los puestos de trabajo frente al ejercicio anterior.

Desde los primeros meses de 2019 se espera el inicio de una progresiva recuperación económica.

De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el índice de diciembre cayó 20,5% con respecto a igual mes del año anterior. En tanto, el acumulado de los doce meses del año 2018 registró un leve aumento de 0,8% respecto a igual período de 2017. La retracción de la demanda se produjo tanto en la obra pública y como los emprendimientos privados.

En noviembre de 2018 el empleo formal en la industria de la construcción registró 431.000 puestos de trabajo, representando una caída del 2,9% frente a igual mes de 2017.

En cuanto a los insumos, las variaciones acumuladas durante el año arrojan caídas del 11,0% en asfalto y 2,6% en cemento, mientras el hierro redondo para hormigón se incrementó un 3,2%.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Al 31/12/2018, el Activo Total consolidado asciende a la suma de $ 2.369 millones, correspondiendo al Activo Corriente la suma de $ 1.963  millones.

El Activo Corriente de este ejercicio resulta muy similar en magnitud al del ejercicio anterior ajustado por inflación, destacándose el crecimiento de los inventarios de un 48% debido a la mayor necesidad de materiales que se origina en el mayor nivel de obras ejecutadas.

El incremento del Pasivo Corriente fue del 9%, y se corresponde igualmente con el mayor nivel de trabajos ejecutados. Sin embargo se destaca una disminución de la financiación bancaria debido a la mejora de los plazos de cobro.

La suba del Pasivo Corriente en mayor proporción que la del Activo Corriente, produjo una disminución del Capital de Trabajo del 19% comparado con el ejercicio anterior reexpresado por inflación.

En lo que respecta al Activo No Corriente, se produjo un incremento del 15%, debido a la adquisición de nuevos equipos incluidos en Propiedades, Plantas y Equipos, a los efectos de ampliar y renovar el parque de maquinarias, y también debido al incremento del valor de mercado de los inmuebles.

El Pasivo No Corriente tuvo una disminución del 18% proveniente fundamentalmente de la disminución de préstamos y provisiones.

El Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora de la Sociedad alcanza la suma de $ 614 millones. Debido a la aplicación del ajuste por inflación en los presentes estados contables, los Resultados No Asignados quedaron con un valor negativo de $ 543 millones y las Reservas con un valor positivo de $ 423 millones. Por otra parte el Capital ajustado por inflación llegó a un valor de $ 734 millones.

Las ventas consolidadas del presente ejercicio alcanzaron la cifra de $ 3.675 millones, observándose un incremento del 4% con respecto a las del ejercicio anterior ajustadas por inflación.

El margen bruto asciende a $ 400 millones que representa un 10,88% del volumen de ventas, resultando levemente inferior al del ejercicio previo.

Los Gastos de Administración consolidados representan un 5,9% del nivel de ventas, siendo inferiores al 6,3% del ejercicio anterior. Asimismo los Gastos de Comercialización también han mejorado levemente, representando un 3,1% de las ventas en el presente ejercicio.

Los resultados financieros y por tenencia han ascendido a un valor negativo de $ 115 millones, que son mejores a los del ejercicio anterior ajustados por inflación. Dichos resultados incluyen el efecto de la aplicación del ajuste por inflación contable, que generó un resultado por exposición a la inflación negativo de $ 132 millones. Por otra parte también afectaron negativamente la suba de las tasas de interés producida durante todo el año 2018 llegando a valores superiores al 80%, y el efecto de la fuerte devaluación del tipo de cambio.

El resultado antes de impuesto a las ganancias total asciende a una pérdida de $ 24 millones, debido fundamentalmente a la aplicación del ajuste por inflación contable. Luego del impuesto a las ganancias el Resultado del Ejercicio totaliza una pérdida de $ 50 millones que representan un 1,36% de las ventas.

Informamos que al 31 de diciembre de 2018, se incluyen en la cuenta de Gastos de Administración: a) La suma de $ 1.250.000 que corresponden a honorarios de auditoría de los Estados Contables; b) la suma de $ 10.201.647 en concepto de retribuciones técnico–administrativas y honorarios a los miembros del Directorio; c) la suma de $ 206.459 por honorarios a asesores de los integrantes del Comité de Auditoría y d) la suma de $ 428.706 por honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Dichos valores son históricos.

Requerimientos del Decreto Nº 677/2001 de Transparencia de la Oferta Pública.
a) La política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y de inversiones:

La política comercial proyectada será profundizar nuestra participación en obra pública y privada, de forma de lograr un crecimiento sostenido en nuestra actividad principal de construcción.

b) Los aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la Sociedad:

La organización de la toma de decisiones en temas de dirección y administración se encuentra a cargo del Directorio de la Sociedad. Las decisiones de índole operativa son resueltas directamente por el Nivel Gerencial. Este proceso se completa con las reuniones de Directorio y las Asambleas de Accionistas.

El control interno está sustentado en procedimientos y circuitos administrativos que tienen en cuenta controles propios en cada sistema y controles organizacionales periódicos.

c) La política de dividendos propuesta o recomendada por el Directorio, con una explicación fundada y detallada de la misma:

Debido a los resultados negativos generados por la aplicación del ajuste por inflación contable, que generaron resultados no asignados negativos, proponemos la absorción de dichos resultados negativos con la Reserva Facultativa, la Reserva por Revalúo de Terrenos e Inmuebles, la Reserva Legal y parcialmente el Ajuste de Capital.

d) Las modalidades de remuneración al Directorio y la política de remuneración de los cuadros gerenciales, planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los Directores y Gerentes:

Los Directores Ejecutivos y los Cuadros Gerenciales se encuentran en relación de dependencia y perciben su remuneración básicamente fija y mensual conforme a disposiciones legales.

La Empresa no posee planes de opciones. La remuneración al Directorio por el Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 quedará a criterio de la Asamblea General que considerará el Quincuagésimo primer Ejercicio Económico.

Información Económica Financiera Comparativa

(Estados de Situación Financiera Individuales)

(Cifras expresadas en moneda homogénea)

En miles de $

	Rubro
	2018
	2017
	
	

	
	
	
	
	

	ACTIVO
	
	
	
	

	Activo no Corriente
	414.867
	365.166
	
	

	Propiedades, Planta y Equipo
	310.815
	245.577
	
	

	Inversiones
	57.973
	58.623
	
	

	Créditos
	46.078
	60.965
	
	

	
	
	
	
	

	Activo Corriente
	1.945.799
	1.937.124
	
	

	Inventarios
	118.814
	80.393
	
	

	Créditos
	1.637.170
	1.521.953
	
	

	Inversiones
	115.983
	317.680
	
	

	Caja y Bancos
	73.832
	17.099
	
	

	
	
	
	
	

	Total del Activo
	2.360.666
	2.302.290
	
	

	
	
	
	
	

	PASIVO
	
	
	
	

	Pasivo no Corriente
	275.315
	331.821
	
	

	Provisiones
	29.155
	42.987
	
	

	Deudas
	246.160
	288.834
	
	

	
	
	
	
	

	Pasivo Corriente
	1.471.172
	1.357.057
	
	

	Provisiones
	82.602
	56.489
	
	

	Deudas
	1.388.570
	1.300.568
	
	

	Total del Pasivo
	1.746.486
	1.688.877
	
	

	
	
	
	
	

	PATRIMONIO NETO
	614.179
	613.413
	
	

	Total del Pasivo y Patrimonio Neto
	2.360.666
	2.302.290
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Ingresos
	3.675.181
	3.525.841
	
	

	Ganancia Bruta
	400.040
	531.297
	
	

	Ganancia Ordinaria antes de Impuestos
	-21.579
	92.556
	
	

	Resultado Neto del Ejercicio
	-47.052
	44.569
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Índices
	
	
	
	

	Liquidez (Activo Cte./Pasivo Cte.)
	1,32
	1,43
	
	

	Solvencia (Patrimonio Neto/Pasivo)
	0,35
	0,36
	
	

	Inmovilización de la Inversión:
	
	
	
	

	(Activo no Cte./Activo Total)
	0,18
	0,16
	
	

	Rentabilidad Ordinaria sobre Ventas
	-0,59%
	2,63%
	
	

	Rentabilidad Ordinaria del Patrimonio Neto
	-3,51%
	15,09%
	
	

	
	
	
	
	


Información Económica Financiera Comparativa

(Estados de Situación Financiera Consolidados)

(Cifras expresadas en moneda homogénea)

En miles de $

	RUBRO
	2018
	2017
	
	

	
	
	
	
	

	ACTIVO
	
	
	
	

	Activo no Corriente
	405.880
	352.832
	
	

	Activo Corriente
	1.963.025
	1.959.797
	
	

	Total del Activo
	2.368.904
	2.312.629
	
	

	
	
	
	
	

	PASIVO
	
	
	
	

	Pasivo no Corriente
	286.770
	347.856
	
	

	Pasivo Corriente
	1.464.091
	1.344.459
	
	

	Total del Pasivo
	1.750.861
	1.692.315
	
	

	
	
	
	
	

	Participación de Terceros
	3.864
	6.902
	
	

	
	
	
	
	

	PATRIMONIO NETO
	614.179
	613.413
	
	

	Total del Pasivo y Patrimonio Neto
	2.368.904
	2.312.629
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Ingresos
	3.675.181
	3.525.841
	
	

	Ganancia (Pérdida) Bruta
	400.040
	531.297
	
	

	Ganancia (Pérdida) Ordinaria antes de Imp.
	-23.963
	94.762
	
	

	Resultado Neto del Ejercicio
	-49.984
	46.375
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Índices
	
	
	
	

	Liquidez (Activo Cte./Pasivo Cte.)
	1,34
	1,46
	
	

	Solvencia (P. Neto + Participación
	
	
	
	

	de Terceros en Soc. Cont./Pasivo)
	0,35
	0,37
	
	

	Inmovilización de la Inversión:
	
	
	
	

	(Activo no Cte./Activo Total)
	0,17
	0,15
	
	

	Rentabilidad Ordinaria sobre Ventas
	-0,65%
	2,69%
	
	

	
	
	
	
	


PERSPECTIVAS FUTURAS

La empresa finaliza el ejercicio 2018 con una obra en cartera de $ 5.411 millones, IVA incluido, equivalente a casi un año y medio de facturación actual.

Durante el año 2019, se espera que la financiación de las obras nuevas provenga de las siguientes fuentes principales: financiación multilateral, financiación bilateral y financiación de concesionarios, prestadores de servicios o generadoras eléctricas.

Los segmentos más activos de la demanda pública serían la infraestructura de transporte vial, ferroviario y aeroportuario, las viviendas sociales, las obras de agua y saneamiento, las obras para edificios hospitalarios y aquellas para la generación de energía. En cuanto a la demanda privada, se estima que se focalizará en obras para usos residenciales y comerciales.

Todo lo anterior abre campos de trabajo para los cuales nuestra empresa se encuentra muy bien calificada.

Nuestra empresa mantiene su pronóstico favorable, confiando poder volver a generar utilidades durante el ejercicio 2019.

La compañía continuará buscando nuevas oportunidades, dentro de sus especialidades, en todo el Territorio Nacional, tanto en el campo público como en el privado.

PROPUESTA DE DESTINO
DE RESULTADOS NO ASIGNADOS

Debido a la aplicación del ajuste por inflación exigido por la Comisión Nacional de Valores en su Resolución General 777/2018, los resultados no asignados de la Sociedad arrojaron una pérdida de $ 542.679.440 (pesos quinientos cuarenta y dos millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta). Por tal motivo, el Directorio de la Sociedad somete a consideración de los señores accionistas la absorción de dichos resultados negativos con la Reserva Facultativa de $ 345.748.542 (pesos trecientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos), la Reserva por Revalúo de Terrenos e Inmuebles de $ 53.088.015 (pesos cincuenta y tres millones ochenta y ocho mil quince), la Reserva Legal de $ 24.341.586 (pesos veinticuatro millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis) y el Ajuste de Capital por $ 119.501.297 (pesos ciento diez y nueve millones quinientos un mil doscientos noventa y siete).

AGRADECIMIENTOS

El Directorio de DYCASA agradece una vez más a su personal por la dedicación y el profesionalismo demostrados en la realización de este Ejercicio.

Asimismo, agradece la confianza dispensada por los Clientes para los cuales la Empresa trabajó, al confiarnos la ejecución de importantes proyectos.

Finalmente, su reconocimiento también para los asesores externos, proveedores, subcontratistas, bancos y empresas asociadas, que colaboraron ayudando a la Compañía en alcanzar sus objetivos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019.

PRODUCCIÓN

En el año 2018, correspondiente al Quincuagésimo Primer Ejercicio, la Obra Ejecutada Consolidada de la Sociedad, sin IVA, fue de $ 3.675.181.204.-

OBRA EJECUTADA CONSOLIDADA POR ESPECIALIDAD
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OBRA EJECUTADA CONSOLIDADA POR TIPO DE CLIENTE
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OBRAS TERMINADAS

Se han finalizado satisfactoriamente las siguientes obras:

· Malla 634 – Provincia del Chubut. Ruta Nacional Nº 40. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 26 (Ex Ruta Provincial Nº 20) – Tecka (en U.T.E. – DYCASA 50%).

Ubicación:
Provincia de Chubut.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

· Construcción de 136 Viviendas en Proyecto Habitacional Polledo (129 prototipo “VU” 2 Dorm. y 7 “VU Disc.” 2 Dorm.) – Programa de Intervención Integral en Barrios en la Ciudad de Rosario y Área Metropolitana / Dpto. Rosario.

Ubicación:
Provincia de Santa Fe.

Cliente:
Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

· Construcción de 148 Viviendas en Proyecto Habitacional Ex Villa Olímpica – Programa de Intervención Integral en Barrios en la Ciudad de Rosario / Dpto. Rosario. – Secretaría de Estado del Hábitat – Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Ubicación:
Provincia de Santa Fe.

Cliente:
Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

· PACE Sarmiento – Fase 1 Etapa I: Obra Civil de Túnel y Conexión Sector 11 y 12.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

· Fresado, sellado de fisuras, bacheo de la base y calzada, y microaglomerado en frío – Ruta Nacional Nº 118 – Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 – Empalme Ruta Nacional N° 12 (NORTE) – Sección: km. 136,88 – km. 196,06 – Provincia de Corrientes.

Ubicación:
Provincia de Corrientes.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

PRINCIPALES OBRAS Y SERVICIOS EN EJECUCIÓN

Se encontraron en etapa de ejecución durante el 2018, las siguientes obras y servicios:

· Proyecto y Ejecución Autopista – Multitrocha – Ruta Nacional Nº 50, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Pichanal) – Acceso a Oran (Oran) – Provincia de Salta.

Ubicación:
Provincia de Salta.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
Las obras contratadas inicialmente consistían en la ejecución de una doble calzada en el tramo más transitado de la Ruta Nacional Nº 50, diseñada para un tránsito medio anual de 7.000 vehículos día. Para esta resolución se requiere construir un nuevo puente sobre el Río Colorado de 250 m, el ensanche del existente, un cruce elevado sobre vías del ferrocarril y otro para cruce de camiones cañeros en el acceso al Ingenio Tabacal. Además está proyectada la realización de la iluminación del paso urbano de Hipólito Yrigoyen y el de las intersecciones más críticas.

La Modificación de Obras Nº 2, que incrementa el monto de contrato en un 40% con respecto a la anterior Modificación (Cambio precios unitarios por cambio de cantera), gestionada con motivo de readecuar el Proyecto Original del Contrato contempló un nuevo distribuidor en alto nivel de ingreso al Ingenio El Tabacal, tres cruces rotacionales a nivel de ingreso a la localidad de H. Yrigoyen, un nuevo puente sobre el Río Colorado, en reemplazo del ensanche previsto, y otras obras anexas con la finalidad de mejorar la seguridad vial del Proyecto.

El aumento del TDMA y la necesidad de re categorizar la traza para transformarla de Autovía a Autopista, y por indicaciones del comitente, se ha planteado una nueva Modificación al Contrato Nº 3 del orden del 8% adicional respecto a la anterior que incluye la construcción de accesos y egresos controlados a la localidad de Hipólito Yrigoyen mediante un nuevo Intercambiador en alto nivel en Pk 8+500, en reemplazo de los 3 cruces rotacionales a nivel previstos, y rama salida en Pk 10+700, ingreso Norte a la localidad antes mencionada.

A la espera de que se nos libere la traza y a los fines de un ajustar el monto del contrato conforme el mayor volumen de obra ejecutada se gestionó una Modificación de Contrato Nº 4, con un incremento del 0,84% adicional respecto a la anterior y una Modificación de Contrato Nº 5, sin reconocimiento de mayores gastos pero sí del plazo de ejecución.

Actualmente se está a la espera de su aprobación, técnica y económica, la Modificación al Contrato Nº 6 del orden del 2% adicional, respecto a la anterior, la cual vislumbra un balance cuantitativo del proyecto.

Al 31 de Diciembre de 2018 se ha concluido las obras libres de conflicto, con excepción de un porcentaje ínfimo en la zona correspondiente al tramo Hipólito Yrigoyen (Pk 9+000 a Pk 11+000), tras la presentación de un Amparo Judicial por parte de sus autoridades Municipales en 2016, donde se oponían al proyecto propuesto por la DNV al momento de re categorizar la traza del proyecto como Autopista. La finalización de todas las obras del contrato será coincidente con la aprobación técnica y económica de la Modificación de Obra Nº 6.

Avance de Obra al 31/12/18:
98,63%.

· Construcción integral y puesta en servicio en condiciones de explotación comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H, provisión de material rodante y financiación de las inversiones – RENGLÓN 1 (en U.T.E. – DYCASA 40%).

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Síntesis:
Construcción, llave en mano, de 5 estaciones, una subestación rectificadora, túneles entre estaciones, colas de maniobras, cocheras y talleres Parque Patricios. Excavación total de 6.047 m en túnel. La obra se divide en dos tramos independientes entre sí, uno hacia el norte y otro lado hacia el sur del metro existente Línea H.

La obra fue reprogramada por nuestro Cliente, llevando esa situación a establecer hitos ya cumplidos parciales de inauguración y puesta en marcha al público de las Estaciones Córdoba, Santa Fe, Las Heras y Facultad de Derecho, la Subestación rectificadora Córdoba y Talleres de Mantenimiento Parque Patricios I y Cocheras Parque Patricios, quedando pendiente de finalizar Talleres Parque Patricios II (Diciembre 2019).

Avance de Obra al 31/12/18:
92,66%.

· Ruta Nacional Nº 40 – Provincia de Mendoza. Tramo: Pareditas – El Sosneado. Sección 1º: Progresiva 0+000 a Progresiva 71+900 (en U.T.E. – DYCASA 37,50%).

Ubicación:
Provincia de Mendoza.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
Proyecto y ejecución de una nueva traza de la Ruta Nacional Nº 40, Provincia de Mendoza, que corre paralela a una servidumbre de paso emplazada adyacente al oleoducto Puesto Hernández – Lujan de Cuyo entre el tramo que va desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 144, próximo a la localidad de “El Sosneado”, hasta las proximidades de la válvula Nº 16 del mencionado oleoducto, situada en la margen izquierda del Arroyo Hondo.

Este proyecto se presenta como una alternativa de camino menos extenso, para reducir las distancias de recorrido que se realizan entre dos núcleos urbanos de importancia como lo son Mendoza capital y Malargüe. Dicha sección tiene una extensión total de 71,90 km, de los cuales aproximadamente 10 km se proyectan en terreno montañoso.

Incluye proyecto ejecutivo, obra básica, bases granulares y carpeta de concreto asfáltico de 7 cm de espesor. Dentro de las obras a ejecutar se destaca la construcción de tres puentes y un empalme canalizado en el principio del proyecto. Uno de los puentes tiene 200 m de luz, otro 150 m de luz y el restante 25 m de luz. Se prevé la realización de accesos de tierra a propiedades cada 3 km ya que gran parte del proyecto se emplaza en propiedad privada. Asimismo, incluye alcantarillas, desagües, protecciones con gaviones y colchonetas, y señalización horizontal y vertical.

Con fecha 25/03/13 se dio comienzo a las Obras. Posteriormente se finalizó con la elaboración del Proyecto Ejecutivo presentándose al Cliente una Modificación de Obra (a la fecha ya aprobada).

Con fecha 22 de Agosto, se ha presentado una 2da modificación al Contrato en virtud de un mejoramiento del proyecto por un cambio mínimo de traza entre progresivas 68 al 71 (faldeo norte de Arroyo Hondo) con la finalidad de evitar fundaciones de terraplenes en laderas poco estables.

Después de varias aclaraciones y modificaciones solicitadas por la Dirección Nacional de Vialidad – Casa Central, el 20 de diciembre de 2018 mediante Resolución N° RESOL-2018-2578-APN-DNV#MTR fue aprobada la Modificación de Obra N° 2, llevando su finalización hasta el 25 de septiembre de 2019.

Actualmente el mayor movimiento que tiene la obra es en los últimos dos kilómetros que fueron objeto de la Modificación de Obra N° 2, avanzando a un ritmo acelerado con la construcción de los muros de tierra reforzada para poder dar cumplimiento al objetivo de terminación de la obra en el nuevo plazo aprobado.

Avance de Obra al 31/12/18:
81,27%.

· Malla 634 – Provincia del Chubut. Ruta Nacional Nº 40. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 26 (Ex Ruta Provincial Nº 20) – Tecka (en U.T.E. – DYCASA 50%).

Ubicación:
Provincia de Chubut.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
La obra consiste en la realización del proyecto definitivo para la puesta en condiciones de un tramo de 219,49 km de la Ruta Nacional Nº 40.

El anteproyecto de pliego establece condiciones mínimas de estado a cumplir en los tramos en los cuales hay intervención.

Las previsiones de pliego son 122,66 km con repavimentación y 438,98 km con microaglomerado en frío.

Hay que realizar trabajos de bacheo y sellado de fisuras y reciclado de base granular en 81,70 km.

Asimismo, hay que efectuar el mantenimiento de rutina e invernal del tramo por un plazo total de cinco años desde el inicio del contrato.

Plazo de las Obras de Recuperación: 30 meses.

Duración de Mantenimiento/Conservación: 60 meses.

Durante el año 2016 se ejecutaron tareas de mantenimiento y conservación de la malla y se ha dado inicio nuevamente a las Obras de Recuperación a partir de Septiembre de 2016 al haberse eliminado las restricciones presupuestarias impuestas por el Comitente.

Durante el año 2017 se continuaron con las obras de recuperación tales como ejecución de reclamado de carpeta existente, bases granulares, carpeta asfáltica y microaglomerado en frío en banquinas, habiendo sido finalizadas la totalidad de las mismas el 31 de diciembre del 2017.

Se continúa con las tareas de mantenimiento de rutina las cuales concluirán a fines de Abril de 2018.

Avance de Obra al 31/12/18:
100,00%.

· Línea “D” – Prolongación Cochera Taller Congreso de Tucumán – Sector 4. Entre Progresivas 10.741,20 y 10.929,13 – Obra Civil e Instalaciones.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Síntesis:
La obra corresponde a la continuación de la Cochera – Taller Congreso de Tucumán desde el Tímpano Norte en progresiva 10.741,20 y se extiende 187,93 m hasta la progresiva 10.929,13 bajo la Av. Cabildo.

La obra civil es del tipo “Cut & Cover” con pilotes laterales con una losa de techo que se ejecuta por mitades. 

La obra incluye la ejecución por método de tunelería de una sala lateral para ventilación y salida de bogies y área de tanques cisterna contra incendio.

También una prolongación hasta la calle Manuela Pedraza de túnel de dos vías de 24,53 m, en donde se ubica la nueva salida del taller.

Las obras civiles incluyen además una red de drenaje con su estación de bombeo provisoria, instalación de iluminación provisoria, ejecución de fosas para reparaciones de coches y bases para futuros paragolpes.

Avance de Obra al 31/12/18:
98,54%.

· Autovía Ruta Nacional Nº 7 – Provincia de Buenos Aires. Ruta: Nacional Nº 7. Tramo: San Andrés de Giles – Junín. Sección: Chacabuco (km. 219,00) – Junín (km. 258,70) (en U.T.E. – DYCASA 33,33%).

Ubicación:
Provincia de Buenos Aires.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
La obra consiste en la transformación en autovía de la R.N. Nº 7, entre las ciudades de San Andrés de Giles y Junín, exactamente en la Sección Chacabuco (km. 219,00) – Junín (km. 258,70); siempre en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Para ello se mantendrá en uso la calzada existente (como calzada descendente) y se construirá la obra básica y estructura de pavimento para la nueva calzada, obras de arte menores y ampliación de algunas obras de arte existentes.

Se construirán retornos, puente y distribuidor, la longitud de la obra es de 39,7 km.

Se demarcará horizontalmente y señalizará toda la autovía, y se iluminarán en los sectores indicados en los Planos.

Las obras a realizar son las siguientes:

Construcción de la obra básica nueva, pavimento en calzada de concreto asfáltico en caliente, dos bases de concreto asfáltico, sub-base de suelo cemento y suelo seleccionado. En el resto de la sección las colectoras serán abovedadas.

Descripción del Tramo:

La Ruta Nacional Nº 7 tiene actualmente una configuración de calzada única de 7,30 m de ancho con dos carriles y dos sentidos de circulación.

Se ha dado comienzo a las obras durante Junio de 2016, movilizando obradores y equipos. Se ha presentado Proyecto Ejecutivo contemplado por el Pliego Licitatorio a cargo de la Contratista el cual a la fecha tiene aprobación técnica total por parte del Comitente, restando solamente la última adecuación contractual.

Se han incluido dentro del Proyecto Obras no contempladas en el Contrato y a pedido del Comitente como ser: tres distribuidores de tránsito a distinto nivel, con su correspondiente obra de iluminación, ampliación de la longitud del puente sobre el río Salado, etc.

El aumento, aún parcial, del volumen de obra en la Modificación de Contrato N° 1 llega al 43,10%.

Durante el año 2018, se siguió avanzando con la construcción de terraplenes, que en la actualidad tiene un avance importante, ejecución de alcantarillas en calzada principal y colectoras, se han concluido los cuatro puentes (3 distribuidores y 1 puente sobre el río Salado), y actualmente se están completando los muros de tierra armada para los accesos de uno de los puentes, se continuó con la ejecución de las sub bases de suelo cal y la base de suelo cemento, y se ha dado comienzo en el último trimestre del año con la colocación de las dos bases asfálticas.

Avance de Obra al 31/12/18:
52,30%.

· Construcción de 136 Viviendas en Proyecto Habitacional Polledo (129 prototipo “VU” 2 Dorm. y 7 “VU Disc.” 2 Dorm.) – Programa de Intervención Integral en Barrios en la Ciudad de Rosario y Área Metropolitana / Dpto. Rosario.

Ubicación:
Provincia de Santa Fe.

Cliente:
Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Síntesis:
La obra consiste en la construcción de 136 viviendas sociales de 62,77 m2 cada una, en predios asignados por el cliente y que poseen infraestructura básica ejecutada (calles de tierra y pilar de luz). Para cada vivienda se ejecuta un pozo negro o ciego con cámara séptica para desagüe cloacal y tanque de reserva.

El pliego de licitación preveía sistema constructivo tradicional, permitiendo variantes constructivas, es así que se plantea una alternativa al sistema constructivo que respeta todas las características arquitectónicas de diseño del proyecto oficial de la tipología y se alinea a los criterios del Estado como gestor del hábitat, en cuanto a la idea de realizar una vivienda con características de sustentabilidad y de eficiencia energética.

El sistema constructivo se basa en el empleo de paneles monolíticos estructurales, con alma de poliestireno expandido, con malla de acero y concreto proyectado en ambas caras.

La cubierta de chapa (estructura metálica y aislación térmica), junto con la carpintería metálica y de aluminio, definen el nivel de terminación.

La instalación eléctrica se realiza en paredes y la instalación de gas prevé la conexión a cilindro.

La vivienda de discapacitados se diferencia por las adaptaciones a nivel sanitario que presenta siendo en lo demás igual a la básica.

Avance de Obra al 31/12/18:
100,00%.

· Malla 230 – Ruta Nacional Nº 158 – Tramo: Las Varillas – Río Cuarto, Provincia de Córdoba (en U.T.E. – DYCASA 50%).

Ubicación:
Provincia de Córdoba.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
Se trata de la recuperación y mantenimiento de 210 km de la Ruta Nacional Nº 158 de 2 carriles en la Provincia de Córdoba entre las localidades de Las Varillas y Río Cuarto.

Las obras, integradas por 7 secciones, comprenden bacheo, sellado de fisuras, conformación de banquinas y carpeta de concreto asfáltico de espesores entre 4 y 5 cm dependiendo de la sección y el tramo que se trate.

También se adecuan los accesos a localidades, intersecciones, reparación de alcantarillas, defensas de seguridad, accesos laterales y señalización.

El período de Mantenimiento abarca 60 meses y la Obra de Recuperación se ejecuta durante los primeros 28 meses.

Se ha firmado el Contrato respectivo el día 28 de Octubre de 2016 e inmediatamente se dio inicio a las tareas de desarrollo del Proyecto Ejecutivo contemplado en los Pliegos Licitatorios y a cargo de la Contratista. El mismo se ha presentado en Diciembre de 2016 y se ha aprobado por el Comitente en Noviembre de 2017 con un Adicional de Contrato del 23,24% debido a la incorporación de una capa de restitución de gálibo en las secciones 1 y 2 para mejorar rugosidades de onda larga y trabajos de repavimentación en la sección 7 no previstos originalmente.

Se obtuvo Acta de Inicio el 1 de Diciembre e inmediatamente se dio comienzo a las actividades de mantenimiento de la Malla como ser bacheo y corte de pastos y desmalezados.

También se iniciaron los montajes de obradores y fletes de equipos.

Avance de Obra al 31/12/18:
34,55%.

· Torre Catalinas – Contratista Principal.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
IRSA Inversiones y Representaciones S.A.

Síntesis:
La obra general comprende la ejecución de un edificio conformado por 4 subsuelos, un nivel de Planta Baja, un nivel de entrepiso, 30 niveles de oficinas y dos niveles de azoteas con destino de oficinas y otros usos a construirse en Avenida Madero N° 1130, esquina Carlos Della Paolera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La superficie total a construir es superior a 50.000 m2.

Avance de Obra al 31/12/18:
58,24%.

· Construcción de 148 Viviendas en Proyecto Habitacional Ex Villa Olímpica – Programa de Intervención Integral en Barrios en la Ciudad de Rosario / Dpto. Rosario. – Secretaría de Estado del Hábitat – Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Ubicación:
Provincia de Santa Fe.

Cliente:
Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Síntesis:
La obra consiste en la construcción de 148 viviendas sociales correspondientes a 136 viviendas de 62,77 m2 cada una y 12 viviendas en dúplex de 54,46 m2 cada una, en predios asignados por el cliente y que poseen infraestructura básica ejecutada (calles de tierra y pilar de luz). Para cada vivienda se ejecuta un pozo negro o ciego con cámara séptica para desagüe cloacal y tanque de reserva.

El pliego de licitación preveía sistema constructivo tradicional, permitiendo variantes constructivas, es así que se plantea una alternativa al sistema constructivo que respeta todas las características arquitectónicas de diseño del proyecto oficial de la tipología y se alinea a los criterios del Estado como gestor del hábitat, en cuanto a la idea de realizar una vivienda con características de sustentabilidad y de eficiencia energética.

El sistema constructivo se basa en el empleo de paneles monolíticos estructurales, con alma de poliestireno expandido, con malla de acero y concreto proyectado en ambas caras.

La cubierta de chapa (estructura metálica y aislación térmica), junto con la carpintería metálica y de aluminio, definen el nivel de terminación.

La instalación eléctrica se realiza en paredes y la instalación de gas prevé la conexión a cilindro.

La vivienda de discapacitados se diferencia por las adaptaciones a nivel sanitario que presenta siendo en lo demás igual a la básica.

Avance de Obra al 31/12/18:
100,00%.

· Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín (en U.T.E. – DYCASA 50%).

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

Síntesis:
Consiste en la ejecución de un cruce vehicular y peatonal bajo nivel en la Av. Nazca, en su cruce con las vías del FFCC San Martín. La obra se emplazará en la Av. Nazca, entre las calles Marcos Sastre y Pedro Lozano, en el barrio de Villa del Parque. El futuro cruce estará destinado al tránsito liviano y pesado, y permitirá evitar la actual intersección con barreras ferroviarias. Contará con cuatro carriles, dos por sentido de circulación y con 4 puentes vehiculares y se deberán ejecutar 4 puentes ferroviarios. La Obra incluye la realización del proyecto ejecutivo.

Avance de Obra al 31/12/18:
96,20%.

· Ampliación de Capacidad del Corredor de la Ruta Nacional N° 19. Lote 4 – Tramo lll: Arroyito – Río Primero. Sección 2: Progr. 30+000,00 – Empalme Ruta Nacional Nº 19 Actual (Progresiva 64+304,14), en jurisdicción de la Provincia de Córdoba.

Ubicación:
Provincia de Córdoba.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
Los trabajos contemplan la construcción de una autopista con dos carriles por calzada con control total de accesos, con una velocidad directriz de 120 km/hora y colectoras abovedadas de una longitud aproximada de 34,30 km desde la finalización de la sección I cercana a la localidad de Los Chañaritos hasta cruzar el Río Primero cercano a la localidad homónima provincia de Córdoba denominado como Lote 4.

El tramo comienza en la progresiva 30+000,00 donde culmina el Lote 3 continuando por traza nueva atravesado diferentes campos en su mayoría cultivados y concluyendo luego del paso por la localidad de Río Primero en la progresiva 64+304,14, en el empalme con la Ruta Nacional Nº 19 actual.

El proyecto contempla la construcción de cinco intersecciones a distinto nivel y dos pasos a distinto nivel:

· Acceso a Santiago Temple.

· Retorno a distinto nivel en Pr. 40+330,94.

· Paso a distinto nivel en el camino vecinal de Pr. 44+128,05.

· Acceso a Pedro Vivas.

· Paso a distinto nivel en el camino vecinal de Pr. 50+500,45.

· Distribuidor Ruta Provincial Nº 10.

· Distribuidor Acceso a Río Primero.

Se construye además un puente sobre el Ferrocarril en Pr. 56+302,85 y un puente sobre el Río Primero de 200 m de longitud en Pr. 58+792,00.

El proyecto incluye la ejecución del camino de acceso a la localidad de Santiago Temple en una longitud de 4.524,44 m y el camino de acceso a Pedro Vivas en una longitud de 2.903,51 m.

Se realizarán las conexiones entre la calzada principal y las colectoras en la Pr. 56+956.47 con la ejecución de las ramas de entrada y salida.

Las obras a realizar incluyen obras básicas, pavimentos, obras de arte, puentes, la iluminación de los accesos e intercambiadores y la señalización vertical y horizontal, obras complementarias, accesos y colectoras.

Las obras dieron comienzo de forma oficial en el mes de Mayo de 2017, y se han ejecutado un 81% del movimientos de suelos, la totalidad de las alcantarillas, un 20% del suelo cemento, un 14% de la base granular, y en cuento a los puentes, se ha ejecutado la totalidad de los puentes sobre el Río Primero y sobre el Intercambiador de Acceso a Río Primero, así como las pilas y dinteles de los puentes sobre RP 10 y sobre el FFCC PR 56+302.

Avance de Obra al 31/12/18:
46,07%.

· PACE Sarmiento – Fase 1 Etapa I: Obra Civil de Túnel y Conexión Sector 11 y 12.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

Síntesis:
La obra forma parte del Plan de Accesibilidad y Evacuación "PACE".

Consiste en el proyecto y la construcción de un túnel de hormigón armado debajo de la calle Sarmiento entre Suipacha y Esmeralda. También incluye los empalmes con la estructura existente para contener un pasillo peatonal de vinculación del Edificio de Acceso Sarmiento con el andén Catedral de la Línea D y el andén Constitución de la Línea C.

Las obras de empalme incluyen escalera fija, hueco para ascensor y tareas varias de demolición, recalces, reconstrucción de Muros de pasillos y tímpanos existentes.

La obra no incluye trabajos de arquitectura ni instalaciones.

Las obras incluyen:

- Túnel.

- Vinculación con andén Línea C a Constitución.

- Vinculación con el Futuro Edificio Sarmiento.

- Vinculación con pasillo de la Línea C y andén Línea D a Catedral.

Avance de Obra al 31/12/18:
100,00%.

· Fresado, sellado de fisuras, bacheo de la base y calzada, microaglomerado en frío y banquina – Ruta Nacional Nº 118 – Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) – Empalme Ruta Provincial N° 5 – Sección: km. 0,00 – km. 136,88 – Provincia de Corrientes.

Ubicación:
Provincia de Corrientes.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
En esta obra (km 0,00 – km 136,88 de R.N. 118) se deben fresar 335.000 m2 de pavimento existente, y posteriormente cubrirlos con microaglomerado asfáltico en frío de 12 mm de tamaño máximo de agregado.

También se prevé ejecutar 105.000 ml de sellado de fisuras tipo puente, 1.100 m3 de bacheo de calzada con mezcla bituminosa (en 10 cm de espesor) y 540 m3 de bacheo de base con mezcla granular (en 30 cm de espesor).

Por otro lado, hay previstos 20.000 m3 de terraplén con compactación especial, para mejorar las banquinas existentes.

Se han iniciado las tareas los primeros días de Febrero de 2018, luego de haberse efectivizado la firma de Contrato el día 13 de diciembre de 2017 y se espera concluir las obras a fines de Enero de 2019.

Avance de Obra al 31/12/18:
84,42%.

· Fresado, sellado de fisuras, bacheo de la base y calzada, y microaglomerado en frío – Ruta Nacional Nº 118 – Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 – Empalme Ruta Nacional N° 12 (NORTE) – Sección: km. 136,88 – km. 196,06 – Provincia de Corrientes.

Ubicación:
Provincia de Corrientes.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
En esta obra (km 136,88 – km 196,06 de R.N. 118) se deben fresar 328.702 m2 de pavimento existente, y posteriormente cubrirlos con microaglomerado asfáltico en frío de 12 mm de tamaño máximo de agregado.

También se prevé ejecutar 85.000 ml de sellado de fisuras tipo puente, 500 m3 de bacheo de calzada con mezcla bituminosa (en 10 cm de espesor) y 250 m3 de bacheo de base con mezcla granular (en 30 cm de espesor).

Se han finalizado las obras el 30 de Noviembre de 2018. Actualmente se gestiona el Certificado de Recepción Provisoria.

Avance de Obra al 31/12/18:
100,00%.

· Conservación mejorativa – Ruta Nacional N° 20 – Tramo: Villa Dolores (Córdoba) – Quines (San Luis) – Sección: km. 198,65 – km. 266,41 – Provincias de Córdoba y San Luis.

Ubicación:
Provincias de Córdoba y San Luis.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
En esta obra están previstos 84 m3 de bacheo profundo y mezcla asfáltica en caliente, ejecutándose una o más capas de suelo estabilizado con cemento Portland de no más de 20 cm de espesor, y una capa de mezcla asfáltica en caliente.

También se ejecutarán 277 m3 de bacheo de pavimento asfáltico superficial, con material bituminoso tipo concreto asfáltico en caliente, en un espesor mínimo de 5 cm.

Previo a la demolición de la alcantarilla existente, deberá habilitarse un paso provisorio que permita la continuidad permanente del tránsito por la R.N. N° 20 en la Progr. 225,17. Para esto se prevén 970 m3 de desvíos de obra. Y para restituir la calzada sobre las alcantarillas, se contemplan 160 m3 de sub-base granular en espesor mínimo 20 cm, 151 m3 de base granular en espesor mínimo 20 cm. (incluido el riego de imprimación) y 714 m2 de carpeta de concreto asfáltico en caliente, en un espesor mínimo de 7 cm.

Por último, se colocará una capa de microaglomerado asfáltico en frío en toda la longitud del tramo (67,76 km). Para ello se prevé el uso de una emulsión asfáltica modificada de rotura controlada y agregados pétreos de 12 mm de tamaño máximo. La cantidad de este ítem es de 512.550 m2.

Avance de Obra al 31/12/18:
62,45 %.

· Tratamiento bituminoso superficial tipo lechada asfáltica con emulsión catiónica Tipo D, bacheo y perfilado de banquinas en sectores varios – Ruta Nacional N° 40 – Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 234 (La Rinconada) – Empalme Ruta Nacional N° 22 (Zapala) – Sección: km. 2312,89 – km. 2358,11 – Provincia del Neuquén.

Ubicación:
Provincia del Neuquén.

Cliente:
Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Síntesis:
En esta obra está previsto ejecutar 250,74 m3 de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, en un espesor promedio de 5 cm. Posteriormente, se prevé cubrir la totalidad del tramo con un tratamiento bituminoso superficial, compuesto por emulsión modificada de rotura controlada y árido triturado de 12 mm de tamaño máximo.

La longitud del tramo es de 45,22 km, y según proyecto deben ejecutarse 335.000 m2 del tratamiento bituminoso superficial. Por otro lado, se contempla perfilar las banquinas en toda la longitud del tramo, en un ancho de 2,50 m, con el fin de que las mismas queden a nivel de la calzada.

DNV ha modificado los plazos de obra originales para poder contemplar la veda invernal en los trabajos llevando el mismo de 8 a 13 meses.

Avance de Obra al 31/12/18:
24,54 %.

· Plan de Accesibilidad, Circulación y Emergencia (PACE) SARMIENTO – FASE 1 ETAPA II – Obra civil, arquitectura e instalaciones.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)

Síntesis:
Consiste en el proyecto y construcción de la obra civil y montaje electromecánico (estructura, arquitectura e instalaciones, sala de transformación y potencia) de un edificio de acceso y boleterías para las líneas C y B de subterráneos consistente en Planta Baja, subsuelos en 2 niveles, para acceso a las estaciones. También cuenta con un estacionamiento para vehículos en los subsuelos. El equipamiento abarca la provisión de escaleras mecánicas, ascensores, transformadores y sistema de ventilación e incendio. Las fundaciones proyectadas a construir, prevé la construcción a futuro de un edificio de 11 niveles.

Avance de Obra al 31/12/18:
36,00%.

· Barrio Papa Francisco – Manzanas 9B y 12C – 231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores – Tipología Planta Baja + 4 Pisos – Avda. Escalada y Avda. Fernández de la Cruz – Barrio Villa Lugano – Comuna 8.

Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cliente:
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)

Síntesis:
El proyecto de viviendas, identificado como Barrio Papa Francisco Etapa 5, forma parte del desarrollo integral de viviendas e infraestructura del asentamiento Villa 20, constituido por una traza de avenidas paralelas a Av. Fernández de la Cruz y de la prolongación de las calles Miralla, Albariño, Corvalán, Araujo, y Basualdo configurando 3 sectores.

Cada módulo, de planta baja y cuatro plantas altas, formando patios centrales, poseen accesos independientes.

Las viviendas se implantarán en los 2 sectores con:

· Sector 12

Mz. 12C – 139 viviendas organizadas en 1 módulo con 3 patios.

· Sector 9

Mz. 9B – 92 viviendas organizadas en 1 módulo con 2 patios.

Las viviendas contarán con cocina completa y baños totalmente equipados.

Sobre las prolongaciones de las calles Araujo, y Calle S/Nombre Oficial y de ambos lados se configurarán calles comerciales con la ubicación de locales en las tiras de planta baja.

Los departamentos de planta baja tendrán expansiones a patios y el 50% estarán equipados con sanitarios de discapacitados para ser usados por éstos y para personas mayores o de movilidad reducida.

El boulevard central Papa Francisco, que organiza el conjunto también conectará otras actividades de carácter social, cultural y esparcimiento.

El conjunto contara con iluminación urbana peatonal y vehicular resuelto con columnas y equipado con sistemas LEDS.

También se ubicaran cestos, bancos y señalética urbana.

Avance de Obra al 31/12/18:
7,20%.

· R.N. N° 7 – R.N. N° 5 – Construcción de Obras Viales.

Ubicación:
Provincia de Buenos Aires.

Cliente:
Grupo Concesionario del Oeste S.A.

Síntesis:
En el Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires que se desarrolla sobre la Ruta Nacional N° 7 entre la Av. Gral. Paz (pk 12,95) y las afueras de la ciudad de Luján (pk 63,14), y sobre la Ruta Nacional N° 5 en las cercanías de la ciudad de Luján se proyecta la ejecución de tres Obras Viales.

Las tres Obras son totalmente independientes entre sí, tienen plazos de ejecución distintos pero el desarrollo de los trabajos es en forma simultánea.

Obra 1- Construcción 3° Carril Wilde/La Reja (pk 41+620) – Gorriti (pk 44+570)
Esta primer obra contempla la construcción de un 3° carril en las calzadas principales en el sector comprendido entre el puente Wilde-La Reja (pk 41,62) y el puente Gorriti (pk 44,57) en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. La obra tiene una longitud aproximada de 3 km.

En este sector la calzada principal está conformada en su mayor extensión por dos calzadas de 7,50 m de ancho cada una (dos carriles) y con banquinas externas pavimentadas. Las calzadas están separadas por un cantero central parquizado de 5,0 m de ancho donde se ubican las columnas del sistema de iluminación, pilas de puentes y pasarelas peatonales, las cuales están separadas del tránsito por dos líneas de defensas metálicas tipo flexbeam. En un tramo de aproximadamente 1 km a partir del inicio del tramo las calzadas están conformadas por 3 carriles cada uno; hasta la rama de egreso al B° San Diego. A partir de allí las calzadas tienen 2 carriles por calzada.

La construcción de un 3°/4° carril en ambas calzadas será mediante un ensanche interno y externo, incluyendo banquinas pavimentadas internas de 0.60 m de ancho, externas de 2.50 m de ancho y una barrera divisoria central de hormigón armado conformada in situ mediante un perfil tipo “F”. Se construirá respetando el nivel y pendientes del pavimento de concreto asfáltico de la calzada existente. A su vez se deberá realizar la adecuación de las ramas de los distribuidores de la calle Wilde (2 ramas) y la calle Gorriti (2 ramas).

La obra incluye la ejecución de los siguientes rubros: movimiento de suelo, pavimentos, desagües, defensas, cercos de seguridad, iluminación, señalización horizontal y vertical, además de la correspondiente señalización de obra.

Obra 2- Construcción 4° Carril J.M. Paz (pk 26,8) – Camino del Buen Ayre (pk 30,2) – Calzada Ascendente
El Tramo II del Acceso Oeste se desarrolla desde el cruce con la R.P. N° 4 (Av. Vergara), en el km 21,62 hasta el km 36,18, en la intersección con la R.P. N° 23.

En la sección señalada se proyecta la construcción de un 4° carril en la Calzada Ascendente únicamente, ensanchando la calzada hacia el cantero central. El carril adicional que se construye tiene un ancho de 3,50 m más una banquina interna pavimentada de 0,60 m de ancho.

La estructura del pavimento a construir está compuesta por suelo seleccionado con aporte de cemento y capas de concreto asfáltico.

La obra que se contrata incluye los trabajos de movimiento de suelos, readecuación de desagües, retiro y colocación defensas, construcción de pavimento, señalización horizontal y vertical, y el ensanche de dos puentes ubicados sobre las calles José María Paz y Martín Fierro, en esta etapa se construirá los puentes del carril sentido ascendente. Cada uno de los cruces está formado por dos puentes paralelos (uno por calzada) y separados entre sí. En el espacio central se construirán los ensanches de cada uno.

El ensanche promedio será de aproximadamente 3,5 m y las luces de los puentes son:

· Puente José María Paz, tres luces de: 9,53 – 14,92 – 9,53 m.

· Puente Martín Fierro, tres luces de: 9,46 – 14,88 – 9,46 m.

· El ensanche de los dos puentes se logra con el agregado de 2 vigas pretensadas para cada luz y estará compuesto por pilotes, columnas, estribos H°A°, vigas pretensadas y losa de aproximación de H°A°.

Obra 3- R.N. N° 5 – Construcción de Rama de Enlace, Ensanche de Puente y otras obras
Esta obra se encuentra ubicada en Autopista del Oeste en los alrededores del encuentro de la R.N. N° 5 y la R.N. N° 7 (km 62,2), en las afueras de la ciudad de Luján y comprende la construcción de los siguientes trabajos:

· Construcción de una rama (RAMA B) de enlace de la R.N. N° 5 (desde dirección Mercedes) con la R.N. N° 7 hacia la localidad de San Andrés de Giles, esta obra incluye:

· Movimiento de Suelos y ejecución de pavimentos de concreto asfáltico, prolongación de 2 alcantarillas rectangulares de H°A°. Defensas de H°A° y metálicas tipo Flex Beam. Señalización Horizontal.

· Ensanche de Puente de la R.N. N° 5 sobre el ACCESO OESTE (R.N. N° 7) de 2 a 3 carriles. 520 m2 de tablero de puente. Construcción de defensas laterales y mediana de H°A°, Recubrimiento con H°A° de los taludes bajo puente.

· Rectificación de la rama (RAMA D) de enlace de la R.N. N° 7 (desde Luján) con la R.N. N° 5 hacia la localidad de Mercedes, esta obra incluye:

· Movimiento de Suelos y ejecución de pavimentos de concreto asfáltico, colocación de defensas metálicas tipo Flex Beam. Señalización Horizontal.

· Construcción de dispositivos de desagüe en H°A° sobre calles colectoras.

· Pavimentación de calles colectoras con pavimento de H°.

· Perfilado y ejecución de base suelo rap en calles colectoras de suelo.

Avance de Obra al 31/12/18:
4,57%.

CONTRATACIÓN Y OBRA EN CARTERA

	Obras contratadas en el año 2018

(Montos con IVA)

	
	
	

	· Conservación mejorativa – Ruta Nacional N° 20 – Tramo: Villa Dolores (Córdoba) – Quines (San Luis) – Sección: km. 198,65 – km. 266,41 – Provincias de Córdoba y San Luis.
	$
	55.639.510,00

	
	
	

	· Tratamiento bituminoso superficial tipo lechada asfáltica con emulsión catiónica Tipo D, bacheo y perfilado de banquinas en sectores varios – Ruta Nacional N° 40 – Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 234 (La Rinconada) – Empalme Ruta Nacional N° 22 (Zapala) – Sección: km. 2312,89 – km. 2358,11 – Provincia del Neuquén.
	$
	29.425.957,00

	
	
	

	· Plan de Accesibilidad, Circulación y Emergencia (PACE) SARMIENTO – FASE 1 ETAPA II – Obra civil, arquitectura e instalaciones.
	$
	306.600.283,64

	
	
	

	· Barrio Papa Francisco – Manzanas 9B y 12C – 231 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores – Tipología Planta Baja + 4 Pisos – Avda. Escalada y Avda. Fernández de la Cruz – Barrio Villa Lugano – Comuna 8.
	$
	444.750.601,46

	
	
	

	· R.N. N° 7 – R.N. N° 5 – Construcción de Obras Viales.
	$
	551.386.443,96

	
	
	

	TOTAL
	$
	1.387.802.796,06

	
	
	

	· Plan de Accesibilidad, Circulación y Emergencia (PACE) SARMIENTO – FASE 1 ETAPA II – Obra civil, arquitectura e instalaciones.
	USD
	887.700,24

	
	
	

	TOTAL
	USD
	887.700,24

	
	
	


	Ampliaciones físicas y Redeterminaciones de precios


Por ampliaciones físicas y redeterminaciones de precios de contratos en marcha, se ha incorporado a la obra en cartera, durante el Ejercicio, la suma de $ 2.875,49 millones IVA incluido.

	Obra en Cartera


El total de la Obra en Cartera al cierre del Ejercicio 2018 es de $ 5.411,64 millones, IVA incluido.

Nota:
En todos los casos los montos consignados corresponden a la participación de DYCASA.
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	AUFE SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA

Tenía contratada la "Concesión de Obra Pública, a título oneroso mediante el cobro de peaje, de la Autopista AP–01 (Brigadier General Estanislao López), Tramo: Santa Fe – Rosario, Provincia de Santa Fe". Con fecha 28 de Junio de 2010 se firmó, con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el "Acta de Finalización y Entrega de la Concesión".

Participación de DYCASA al 31/12/18 = 78%

Volumen de Negocios = $ -
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	AUNOR S.A.

Tenía por objeto exclusivo el cumplimiento del contrato de Concesión de Obra Pública gratuita por peaje para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de la obra: Autopista de Acceso a la Ciudad de Salta, Ruta Nacional Nº 9, desde la intersección con Ruta Nº 34, km 1.555 hasta km 1.594. Con fecha 31 de marzo de 2016 suscribió un Acta Acuerdo con la Provincia de Salta con el objetivo de rescindir el Contrato de Concesión.
Participación de DYCASA al 31/12/18 = 84,99787%

Volumen de Negocios = $ -
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	COVISUR CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.

Tenía a su cargo la "Mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de la Ruta Nº 2, Tramo: desde km 214 hasta km 403,70 (Dolores – Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires)" y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2016. Con fecha 10 de diciembre de 2015 procedió a suscribir un Acta de Rescisión por Mutuo Acuerdo con El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires en el marco del artículo 9 inciso b) del Decreto Ley N°9254/79, traspasando la concesión a Autovía del Mar S.A.

Participación de DYCASA al 31/12/18 = 25%

Volumen de Negocios = $ 39.268.764.-
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	PROBIAR PRODUCTOS BITUMINOSOS DE ARGENTINA S.A.

Tiene por objeto la fabricación, comercialización, compra, venta, distribución, comisión y consignación de emulsiones asfálticas, lechadas asfálticas, betunes polímeros, ligantes especiales, sus materias primas, productos, subproductos y maquinaria, y sus repuestos relacionados con la actividad.

Participación de DYCASA al 31/12/18 = 50%

Volumen de Negocios = $ 307.356.192.-


RECURSOS HUMANOS

NÓMINA

Durante el ejercicio, la dotación de personal total pasó de 703 a 892 personas, incrementándose en 189 personas.

La nómina del personal técnico-administrativo al 31/12/2018 quedó compuesta de la siguiente forma:

· Ingenieros Civiles
40

· Ingenieros otras Especialidades
9

· Arquitectos
20

· Técnicos
56

· Profesionales en Ciencias  Económicas
12

· Administrativos 
43

· Otros Profesionales
14

La nómina del personal jornalizado al 31/12/2018 quedó conformada con las siguientes categorías convencionales:

· Oficiales Especializados
127

· Oficiales
463

· Medio Oficiales
36

· Ayudantes
72

La nómina del personal jornalizado de UTE´s en la proporción de participación de Dycasa en el año se conforma con las siguientes categorías convencionales:

· Oficiales Especializados
40

· Oficiales
108

· Medio Oficiales
22

· Ayudantes
38

· Serenos
5

CAPACITACIÓN

En el ejercicio se desarrollaron actividades de capacitación que representaron un total de 2.639 horas con una participación de 201 empleados en los diferentes cursos.

Se desarrollaron actividades de formación en las áreas de:

· Administración y Finanzas.

· Calidad y medio ambiente.

· Compras y suministros.

· Idiomas.

· Informática.

· Prevención y Salud.

· Recursos Humanos.

· Sistemas.

· Técnicas.

BENEFICIOS

Para el personal mensual de la compañía se continuaron otorgando los siguientes beneficios:

· Entrega de kit de productos escolares.

· Reintegros de gastos médicos, ortopedia y anteojos recetados.

· Prestamos al personal.

· Días adicionales de vacaciones.

· Gratificación por antigüedad.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Empresa continuó con su Política en la materia ampliando sus objetivos para cuidar la salud de los trabajadores y de terceros en cada emprendimiento.

Los Índices de Frecuencia, Gravedad e Incidencia marcados como objetivos se cumplieron satisfactoriamente.

Se mantuvieron la cantidad de auditorías internas para afianzar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las obras.

Se han incrementado las horas de formación del personal en la materia ampliando los temas hacia los riesgos específicos de las tareas.

Se continuó con el cumplimiento de la legislación vigente con un seguimiento cuya actualización se hace a través de un sistema informático.

La Empresa continuó ejecutando el Programa de Vacunación como lo viene haciendo año tras año para evitar enfermedades endémicas y estacionales.

Se continuó integrando a los subcontratistas a las exigencias de Higiene y Seguridad que se propuso la Empresa.

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE

Desde 2012 DYCASA mantiene vigente el Certificado IRAM que avala que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad cumple con la norma ISO 9001, en la etapa inicial ha sido conforme la ISO 9001:2008, y a partir de su actualización, a la versión 9001:2015, hemos realizado el proceso de migración, superamos las auditorías necesarias, y desde fines de 2017, ya contamos con certificación IRAM respecto de la ISO 9001:2015.

Esta nueva versión de la norma introduce conceptos novedosos, sobre todo en lo vinculado con las partes interesadas, que en la práctica implica integrar a todos los actores que, directa o indirectamente, tienen participación en los proyectos en ejecución.

Como es habitual, uno de los aspectos centrales de la aplicación del Sistema, son los Objetivos que anualmente se establecen; durante 2018 hemos trabajado en la mejora continua de nuestros procesos, capacitando al personal, optimizando obras repetitivas, verificando la conformidad de nuestros Clientes, y optimizando el empleo de los encofrados, integrando a nuestros subcontratistas al sistema, entre otros.

Respecto del Sistema de Gestión Ambiental, en Sep´15 hemos puesto en vigencia este sistema siguiendo las pautas de la norma ISO 14001:2004.

A partir de la vigencia de la nueva norma ISO 14001:2015, este año, hemos logrado migrar nuestro sistema cumpliendo los requisitos de esta nueva norma, y es muy factible que durante 2019 la empresa postule ante IRAM para lograr la certificación del mismo.

A la fecha, el sistema es implementado en todas las obras propias, al respecto es de destacar que en la obra Torre Catalinas se trabaja para que el Cliente pueda obtener sello LEED lo cual implica tratamientos especiales que exceden el marco de nuestro sistema. En vista de ello, las mejores prácticas que allí se cumplen sirven de modelo como para aplicarlas en las restantes obras.

Los Objetivos anuales que fueron establecidos para 2018 estaban orientados a: generar el mínimo impacto ambiental posible; optimizar el uso de los recursos, reducir el consumo eléctrico en la oficinas centrales, capacitar al personal, continuar con la inclusión de subcontratistas al sistema e intercambiar experiencias entre obras, en particular lo relacionado con los requisitos LEED que son de aplicación en la obra Torre Catalinas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

La Ley 27401, que establece la Responsabilidad Penal de las Empresas frente a actos de cohecho, enriquecimiento ilícito de funcionarios, concusión, entre otros, ha sido puesta en vigencia el 01/03/2018.

Para atender los requisitos de esta Ley, DYCASA ha desarrollado y puesto en vigencia su “Programa de Prevención de Riesgos Penales”, que, en su etapa inicial, es un conjunto de documentos que en forma paulatina serán incrementados conforme las circunstancias lo ameriten.

Esta Ley establece los requisitos que las empresas deben cumplir para poder contratar con el Estado. Desde finales de 2018, DYCASA ya está cumpliendo con los mismos, a saber:

· DYCASA ha emitido, publicado e informado su Código de Conducta a todo su personal, proveedores y terceros que puedan ser afectados por el mismo. Concretado el 06/08/2018.

· En esa misma fecha, también se han puesto en vigencia un conjunto de procedimientos que complementan el Código de Conducta de la Empresa.

· Otro aspecto relevante, es brindar capacitación a todo su personal, lo cual ya ha sido iniciado, y se espera completarlo durante el año en curso.

Al margen de ello, se trabaja en la implementación del Programa en la Empresa, que tiene un mayor alcance que las exigencias establecidas por la Ley. Una de las herramientas claves de ello, es haber habilitado canales de denuncias donde cualquier tercero, en forma anónima, puede denunciar aquellos potenciales ilícitos que considere conocer.


DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA DE DYCASA AL 31/12/18
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PRINCIPALES ACCIONISTAS CLASE “B” AL 31/12/18
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DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA

Oficinas Centrales: Av. Leandro N. Alem 986, Piso 4°

(C1001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Tel.: (+54 11) 4318-0200  |  Fax: (+54 11) 4318-0230

www.dycasa.com

	Relaciones con Inversores

Dr. Juan Ignacio Barlassina

Tel.: (+54 11) 4371-8665


SOCIEDADES VINCULADAS Y RELACIONADAS

PROBIAR PRODUCTOS BITUMINOSOS DE ARGENTINA S.A.

Ruta Nacional 205, km 69,200

(B1814EGA) Cañuelas, Provincia de Buenos Aires

Tel.: (02226) 43-0400  |  Fax: (02226) 43-0490




(Versión pre-impresión – La versión impresa estará disponible a partir de Abril de 2019)
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